<!--
*** README Duino Coin Officiel
*** par revoxhere, 2019-2022
-->
<a href="https://duinocoin.com">
  <img src="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/duco.png?raw=true" width="215px" align="right" />
</a>
<h1>
  <a href="https://duinocoin.com">
    <img src="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/ducobanner.png?raw=true" width="430px" />
  </a>
  <br>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/README.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/English-ff8502.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_es_LATAM.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/-Espa%C3%B1ol-ff7421?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_zh_CN.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/简体中文-ff6137.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_pl_PL.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/Polski-ff4b4c.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_ru_RU.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/русский-ff3062.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_tr_TR.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/Türk-ff0079.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_th_TH.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-ff0092.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_pt_BR.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/-Portugu%C3%AAs-ff009a.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_de_DE.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/-Deutsch-ff00b2.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_id_ID.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/-bahasa Indonesia-ff00ca.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_kr_KR.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/한국어-ff0ae3.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_sk_SK.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/slovensky-ff0ae3.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_it_IT.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/italiano-ff0ae3.svg?style=for-the-badge" /></a>
  <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Resources/README_TRANSLATIONS/README_ja_JP.md">
    <img src="https://img.shields.io/badge/-日本語-orange?style=for-the-badge" /></a>
</h1>
<a href="https://wallet.duinocoin.com">
  <img src="https://img.shields.io/badge/Online Wallet-a202ff.svg?style=for-the-badge&logo=Web" /></a>
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pripun.duinocoin">
  <img src="https://img.shields.io/badge/Android App-eb00cb.svg?style=for-the-badge&logo=Android" /></a>
<a href="https://github.com/fahimrahmanbooom/Duino-Coin_iOS_App">
  <img src="https://img.shields.io/badge/iOS App-eb00cb.svg?style=for-the-badge&logo=Apple" /></a>
<a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/gh-pages/assets/whitepaper.pdf">
  <img src="https://img.shields.io/badge/whitepaper-ff0095.svg?style=for-the-badge&logo=Academia" /></a>
<a href="https://youtu.be/im0Tca7EjrA">
  <img src="https://img.shields.io/badge/Video-Watch-ff0064.svg?style=for-the-badge&logo=Youtube" /></a>
<a href="https://discord.gg/kvBkccy">
  <img src="https://img.shields.io/discord/677615191793467402.svg?color=ff283a&label=Discord&logo=Discord&style=for-the-badge" /></a>
<a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/releases/latest">
  <img src="https://img.shields.io/badge/release-latest-ff640a.svg?style=for-the-badge" /></a>
<br><br>

<h3>
    Duino-coin est un coin qui peut être miné avec des microcontrôleurs de type Arduinos, des Esp8266/32, des Raspberrypis,
    des ordinateurs et bien d'autres équipements (routeurs Wifi, TV players, Smartphones, Smartwatches, SBCs, GPUs).
</h3>
<br>

| Fonctionnalités | Specifications Techniques | Cartes supportées (non exhaustif) |
|-|-|-|
| 💻 Pris en charge d'un grand nombre d'appareils<br>👥 Communauté à forte croissance<br>💱 Utilisation & échanges faciles<br>(sur DUCO Exchange, Node-S, JustSwap, SushiSwap)<br>🌎 Disponible partout<br>🆕 Projet innovateur & open-source<br>🌳 Débutants & eco-friendly<br>💰 Coût réduit & facile à miner | ⚒️ Algorithme : DUCO-S1<br>♐ Récompenses : assurées par "Kolka system"<br>Assistant pour récompenser équitablement les mineurs<br>⚡ Transactions : Instantanées<br>🤑 Minage de coins : sans limite<br>(Limiter à : 350k coins avant décembre 2020)<br>(Nouvelle limite planifiée pour le futur)<br>🔤 Symbole: DUCO (ᕲ)<br>🔢 Décimales: supérieures à 20 | ♾️ Arduinos<br>(Uno, Nano, Mega, Due, Pro Mini, etc.)<br>📶 ESP8266s<br>(NodeMCU, Wemos, etc.)<br>📶 ESP32s<br>(ESP-WROOM, ESP32-CAM, etc.)<br>🍓 Raspberry Pis<br>(1, 2, Zero (W/WH), 3, 4, Pico, 400)<br>🍊 Orange Pis<br>(Zero, Zero 2, PC, Plus, etc.)<br>⚡ Teensy 4.1 boards |

## Par où commencer

### la meilleure façon de démarrer avec le Duino-Coin est de télécharger la [dernière version](https://github.com/revoxhere/duino-coin/releases/latest) pour votre OS.<br>

Après le téléchargement, décompresser l'archive (unzip) et lancer le programme désiré.<br>
Si vous avez besoin d'aide, jetez un oeil au guide de démarrage officiel sur le [site officiel](https://duinocoin.com/getting-started).<br>
Retrouver notre FAQ et une aide au dépannage dans le [Wiki](https://github.com/revoxhere/duino-coin/wiki).<br>

### Manuel d'installation

#### Sous Linux

```BASH
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip git python3-pil python3-pil.imagetk -y # Installer les dépendances
git clone https://github.com/revoxhere/duino-coin # Cloner le repository Duino-Coin 
cd duino-coin
python3 -m pip install -r requirements.txt # Installer les dépendances pip
```
Aprés ça, vous êtes prêt à démarrer le logiciel (e.g. `python3 PC_Miner.py`).

#### Sous Windows

1.  Télecharger et installer [Python 3](https://www.python.org/downloads/) (assurez vous d'ajouter Python et Pip à votre PATH).
2.  Télecharger le contenu du [repository Duino-Coin](https://github.com/revoxhere/duino-coin/archive/master.zip).
3.  Extraire le zip téléchargé et accéder au chemin du répertoire où se trouve l'archive décompressée via un terminal.
4.  Taper `py -m pip install -r requirements.txt` dans le terminal afin d'installer les dépendances nécessaires au fonctionnement de pip.

Après cela, vous pouvez lancer le logiciel (en double-cliquant simplement sur le fichier `.py` ou taper `py PC_Miner.py` dans un terminal.

## DUCO & wDUCO

Duino-Coin est une crypto monnaie hybride, ce qui signifie qu'elle peut être convertie en wDUCO. Le wDUCO est un DUCO qui peut être utilisé comme un coin sur le réseau [Tron](https://tron.network). Pour le moment l'utilisation du wDUCO reste limitée aux échanges avec d'autres cryptos sur la plateforme JustSwap, ou au transfert de fonds depuis un portefeuille externe.
Un tutoriel sur la façon d'utiliser le wDUCO est disponible à cette adresse [wDUCO wiki](https://github.com/revoxhere/duino-coin/wiki/wDUCO-tutorial).

## Developpement

Le projet Duino-Coin est un projet Open Source. Chaque contribution est source d'inspiration, de créativité et nous permettent d'apprendre et d'évoluer plus vite dans une athmosphère bienveillante.<br>
C'est pourquoi, toute contribution au projet Duino-coin est vivement appréciée.

Comment nous aider?

*   Forker le projet sur github
*   Créer une nouvelle branche
*   Commit ses changements
*   Assurez vous que tout fonctionne correctement
*   Ouvrir une pull request

Le code source du serveur, la documentation de l'API et toutes les librairies pour développer votre propre duino-coin sont disponibles sur la branche [useful tools](https://github.com/revoxhere/duino-coin/tree/useful-tools).

## Références des cartes et autres appareils officiellement testés

<details>
  <summary>La liste étant de plus en plus longue, elle est masquée par défaut. Veuillez cliquer sur ce lien pour afficher toutes les références !
  </summary>

### Nota:les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif, elles peuvent variées suivant bon nombre de facteurs(qualité de la connection...etc)
  
  | Appareil/CPU/SBC/MCU/chip                                   | Hashrate (moyen)<br>(par thread) | Minage<br>nombre de thread(s) | Puissance<br>utilisation (W) | Production<br>DUCO/jour |
  |-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
  | Arduino Pro Mini, Uno, Nano etc.<br>(Atmega 328p/pb/16u2) | 196 H/s                           | 1                 | 0.2 W          | 9-10                |
  | Teensy 4.1 (soft cryptography)                            | 80 kH/s                           | 1                 | 0.5 W          | -                   |
  | NodeMCU, Wemos D1 etc.<br>(ESP8266)                       | 10 kH/s (160MHz) 4.9 kH/s (80Mhz) | 1                 | 0.6 W          | 6-7                 |
  | ESP32                                                     | 33 kH/s                           | 2                 | 1 W            | 8-9                 |
  | Raspberry Pi Zero                                         | 18 kH/s                           | 1                 | 1.1 W          | -                   |
  | Raspberry Pi 3                                            | 440 kH/s                          | 4                 | 5.1 W          | 4-5                 |
  | Raspberry Pi 4                                            | 740 kH/s (32bit)                  | 4                 | 6.4 W          | 10                  |
  | ODROID XU4                                                | 1.0 MH/s                          | 8                 | 5 W            | 9                   |
  | Atomic Pi                                                 | 690 kH/s                          | 4                 | 6 W            | -                   |
  | Orange Pi Zero 2                                          | 740 kH/s                          | 4                 | 2.55 W         | -                   |
  | Khadas Vim 2 Pro                                          | 1.12 MH/s                         | 8                 | 6.2 W          | -                   |
  | Libre Computers Tritium H5CC                              | 480 kH/s                          | 4                 | 5 W            | -                   |
  | Libre Computers Le Potato                                 | 410 kH/s                          | 4                 | 5 W            | -                   |
  | Pine64 ROCK64                                             | 640 kH/s                          | 4                 | 5 W            | -                   |
  | Intel Celeron G1840                                       | 1.25 MH/s                         | 2                 | -              | 3.3                 |
  | Intel Core i5-2430M                                       | 1.18 MH/s                         | 4                 | -              | 6.5                 |
  | Intel Core i5-3230M                                       | 1.52 MH/s                         | 4                 | -              | 7.2                 |
  | Intel Core i5-5350U                                       | 1.35 MH/s                         | 4                 | -              | 6.0                 |
  | Intel Core i5-7200U                                       | 1.62 MH/s                         | 4                 | -              | 7.5                 |
  | Intel Core i5-8300H                                       | 3.67 MH/s                         | 8                 | -              | 9.1                 |
  | Intel Core i3-4130                                        | 1.45 MH/s                         | 4                 | -              | 3.7                 |
  | AMD Ryzen 5 2600                                          | 4.9 MH/s                          | 12                | 67 W           | 15.44               |

  Tous les tests ont été réalisés en utilisant l'algorithme DUCO-S1. Ce tableau sera fréquement mis à jour.
</details>

## Applications et logiciels développé(es) par la communauté

<details>
  <summary>
    La liste étant de plus en plus longue, elle est masquée par défaut. Veuillez cliquer sur ce lien pour afficher toutes les références !
  </summary>
  
  Nota : ces logiciels et applications sont développé(e)s par des contributeurs en dehors du projet initial Duino-coin, nous ne pouvons donner aucune garantie quant-à leur bon fonctionnement. De même, nous ne pouvons garantir qu'ils, elles, respectent les termes d'utilisation (T.O.S.) du Duino-coin. Il est donc possible que votre compte soit bannis suite à leur utilisation. En aucun cas nous ne seront responsable de cet état de fait. Utilisez ces applications et logiciels comme des "curiosités", des éléments d'apprentissage ...
  Par exemple il convient de noter que l'utilisation de [nonceMiner](https://github.com/colonelwatch/nonceMiner) by colonelwatch amènera au **bannissement immédiat de votre compte**.

### Autres applications de minage connues pour fonctionner avec le Duino-Coin

*   [DuinoCoinEthernetMiner](https://github.com/Pumafron/DuinoCoinEthernetMiner) - Arduino Ethernet shield Miner par Pumafron
*   [STM8 DUCO Miner](https://github.com/BBS215/STM8_DUCO_miner) - STM8S firmware pour le minage de DUCO par BBS215
*   [DuinoCoinbyLabVIEW](https://github.com/ericddm/DuinoCoinbyLabVIEW) - Mineur pour LabVIEW family by ericddm
*   [Duino-JS](https://github.com/Hoiboy19/Duino-JS) - un mineur javascript facilement implémentable sur votre site par Hoiboy19
*   [Mineuino](https://github.com/VatsaDev/Mineuino) - Monétiser son site - Installer un webminer par VatsaDev
*   [hauchel's duco-related stuff repository](https://github.com/hauchel/duco/) - Collection de codes pour miner sur des microcontrôleurs non répertoriés.
*   [duino-coin-php-miner](https://github.com/ricardofiorani/duino-coin-php-miner) - Mineur dockerisé en PHP par ricardofiorani
*   [duino-coin-kodi](https://github.com/SandUhrGucker/duino-coin-kodi) - Addon pour miner des DUCO avec Kodi Media Center par SandUhrGucker
*   [MineCryptoOnWifiRouter](https://github.com/BastelPichi/MineCryptoOnWifiRouter) - Script en Python pour miner des Duino-Coins sur des routeurs Wifi par BastelPichi
*   [Duino-Coin_Android_Cluster Miner](https://github.com/DoctorEenot/DuinoCoin_android_cluster) - Mineur pour multiples appareils sous Androïd utilisant le moins possible de connection par DoctorEenot
*   [ESPython DUCO Miner](https://github.com/fabiopolancoe/ESPython-DUCO-Miner) - Mineur en MicroPython pour cartes ESP boards par fabiopolancoe
*   [DUCO Miner for Nintendo 3DS](https://github.com/BunkerInnovations/duco-3ds) - Mineur en Python pour Nintendo 3DS par PhereloHD & HGEpro
*   [Dockerized DUCO Miner](https://github.com/Alicia426/Dockerized_DUCO_Miner_minimal) - Mineur Docker par Alicia426
*   [NodeJS-DuinoCoin-Miner](https://github.com/LDarki/NodeJS-DuinoCoin-Miner/) - Mineur NodeJs simplifié par LDarki
*   [d-cpuminer](https://github.com/phantom32-0/d-cpuminer) - Pur C mineur par phantom32 & revoxhere
*   [Go Miner](https://github.com/yippiez/go-miner) - Mineur en Go par yippiez
*   [ducominer](https://github.com/its5Q/ducominer) - par its5Q
*   [Répertoire des mineurs non-officiels](https://github.com/revoxhere/duino-coin/tree/master/Unofficial%20miners)
*   [Julia Miner](https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Unofficial%20miners/Julia_Miner.jl) - Mineur en Julia par revoxhere
*   [Ruby Miner](https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Unofficial%20miners/Ruby_Miner.rb) - Mineur en Ruby par revoxhere
*   [Minimal Python Miner (DUCO-S1)](https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Unofficial%20miners/Minimal_PC_Miner.py) - Mineur minimaliste en Python (algo DUCO-S1) par revoxhere
*   [Teensy 4.1 code for Arduino IDE](https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/master/Unofficial%20miners/Teensy_code/Teensy_code.ino) - Mineur pour cartes Teensy par joaquinbvw.

### Autres outils disponibles

*   [Duino Miner](https://github.com/g7ltt/Duino-Miner) - Mineur Arduino Nano  pour DUCO / fichiers et documentation par g7ltt
*   [DUINO Mining Rig](https://repalmakershop.com/pages/duino-mining-rig) - fichiers 3D, design de PCB, et instructions pour créer votre propre rig Duino par ReP_AL
*   [DuinoCoin-balance-Home-Assistant](https://github.com/NL647/DuinoCoin-balance-Home-Assistant) - addon solde pour "home assistant" permettant d'afficher votre solde par NL647
*   [Duino Coin Status Monitor](https://github.com/TSltd/duino_coin) - interface utilisateur pour écran 128x64 SSD1306 OLED et ESP8266 par TSltd
*   [ducopanel](https://github.com/ponsato/ducopanel) - GUI pour le contrôle de mineurs par ponsato
*   [Duino AVR Monitor](https://www.microsoft.com/store/apps/9NJ7HPFSR9V5) - GUI Windows gestionnaire et pillotage d'appareils et cartes AVR minant du Duino-Coin par niknak
*   [Duino-Coin Arduino library](https://github.com/ricaun/arduino-DuinoCoin) - Librairie Arduino par ricaun
*   [DuinoCoinI2C](https://github.com/ricaun/DuinoCoinI2C) - Utilisation d'un ESP8266/ESP32 comme maître pour un rig d'Arduinos par ricaun
*   [Duino-Coin Mining Dashboard](https://lulaschkas.github.io/duco-mining-dashboard/) - Tableau de bord et d'aide au dépannage par Lulaschkas
*   [duco-miners](https://github.com/dansinclair25/duco-miners) Tableau de bord en ligne de commande (CLI) réalisé par dansinclair25
*   [Duco-Coin Symbol Icon ttf](https://github.com/SandUhrGucker/Duco-Coin-Symbol-Icon-ttf-.h) Icone Duco-Coin au format ttf par SandUhrGucker
*   [DUCO Monitor](https://siunus.github.io/duco-monitor/) - Site web présentant des statistique par compte par siunus
*   [duino-tools](https://github.com/kyngs/duino-tools) écrit en JAVA par kyngs
*   [Duino Stats](https://github.com/Bilaboz/duino-stats) Bot Discord officiel par Bilaboz
*   [DuCoWallet](https://github.com/viktor02/DuCoWallet) Portefeuille GUI par viktor02
*   [Duco-widget-ios](https://github.com/naphob/duco-widget-ios) - Widget Duino-Coin (iOS) par Naphob

  Vous pouvez consulter une liste d'application similaire sur notre site web : [website](https://duinocoin.com/apps).
</details>

## License

Duino-Coin est distribué sous licence MIT. Consulter le fichier `LICENSE` dans ce répertoire pour plus d'informations.
Certaines parties du programme, incluant des fichiers, peuvent être soumises à des licences différentes. Merci de vous référer et de vous soumettre, dans ce cas, à leur propre règle d'utilisation et de distribution, généralement décrites en haut des fichiers contenant le code source.

## Conditions générales et règles d'utilisation

1.  Les Duino-Coins (ou "DUCOs") sont la propriété des mineurs de coins suivant un processus dit de "minage".<br/>
2.  Le minage est fondé sur l'utilisation de l'algorithme DUCO-S1, comme décrit dans notre livret blanc (<a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/blob/gh-pages/assets/whitepaper.pdf">Duino-Coin Whitepaper</a>). L'algorithme DUCO-S1 permet d'attribuer des récompenses aux utilisateurs trouvant une solution correcte à un problème mathématique.<br/>
3.  Le minage peut être effectué en utilisant des processeurs, des microcontrôleurs (ex : cartes Arduinos), des Single Board Computers (ex : cartes Raspberry Pi), des cartes wifi de type ESP32/8266 et un programme de minage officiel - voir plus haut dans le fichier README).<br/>
4.  Le minage dit "GPU" (réalisé à l'aide cartes graphique), le minage FPGAs, et tout type de minage avec des appareils a forte puissance est autorisé, mais l'utilisateur se verra attribué des niveau de difficulté `EXTREME`.<br/>
5.  Tout utilisateur utilisant un niveau de difficulté qui ne correspond pas avec son matériel (voir <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/tree/useful-tools#socket-api">liste des taux de difficulté</a>) verra son niveau de difficulté réajusté automatiquement vers un niveau de difficulté correspondant à sa capacité matérielle réelle.<br/>
6.  Tout utilisateur qui tentera d'utiliser ou de biaiser le taux de difficulté à la baisse pourra voir son compte temporairement bloqué.<br/>
7.  Bannir signifie empêcher un utilisateur d'accéder à ces coins, et peut aller jusqu'à la suppression du compte du dit utilisateur.<br/>
8.  Seuls les coins gagnés légalement, dans le respect des règles énoncée ci-joint, sont éligibles à l'échange.<br/>
9.  Un compte peut être suspendu temporairement pour vérifier qu'il respecte bien les conditions d'utilisation et ne procède pas des violations de ces mêmes règles.<br/>
10. Un ordre de change, ou une procédure d'échange en cours, fait(e) sur la plateforme DUCO-Exchange ("plateforme officielle d'échange") pourra être supprimé ou refusé durant la période de vérification (voir point 9).<br/>
11. Un ordre de change ou une procédure d'échange, fait(e) sur la plateforme officielle d'échange pourra être refusé en cas de non respect des règles d'utilisation ou par manque de fonds propres.<br/>
12. Le minage via des services d'hébergement gratuits sur le cloud, ou des services de VPS gratuits (ex : Repl.it, GitHub Actions, etc.) n'est pas autorisé, dans la mesure où il ne respecte l'égalité entre les utilisateurs.<br />
13. Tout utilisateur dont il est prouvé qu'il a tenté d'enfreindre les règles d'utilisation sera banni.<br/>
14. Ces thermes d'utilisation peuvent être modifier sans préavis.<br/>
15. Posséder plusieurs comptes sur la plateforme sans raisons rationnelles (ex : pour faire du minage optimisé sur différents comptes) décrites au préalable par l'utilisateur n'est pas autorisé.<br/>
16. Envoyer des transactions en faisant la promotion d'autres services, ou faire de la publicité pour des tiers, quelle qu'en soit la forme, via le réseau Duino-Coin, n'est pas autorisé.<br/>
17. Tout utilisateur utilisant Duino-Coin s'engage à respecter les règles décrites ci-dessus.<br/>

## Politique de confidentialité

1.  Seul(e)s les noms d'utilisateurs, les mots de passe hashés (avec bcrypt), dates de créations du compte et l'adresse e-mail de l'utilisateur sont stocké(e)s sur notre serveur principal. Ces données constituent les "données utilisateur".<br/>
2.  Le email utilisateur n'est pas disponible au publique. Ils est réservé uniquement pour contacter l'utilisateur en cas de besoin, ou confirmer un échange sur la plateforme d'échange <a href="https://revoxhere.github.io/duco-exchange/">DUCO-Exchange</a>, occasionnellement pour recevoir notre newsletter (prévue dans un futur proche).<br/>
3.  Les soldes, transactions et autres données de minage sont publiques et disponible via notre <a href="https://github.com/revoxhere/duino-coin/tree/useful-tools#http-json-api">API JSON</a>.<br/>
4.  Notre politique de confidentialité peut être modifiée sans préavis.

## Active project maintainers

*   [@revoxhere](https://github.com/revoxhere/) - robik123.345@gmail.com (Lead dev Python, fondateur du projet)
*   [@Bilaboz](https://github.com/bilaboz/) (Lead dev NodeJS)
*   [@connorhess](https://github.com/connorhess) (Lead dev Python, Node-S owner)
*   [@JoyBed](https://github.com/JoyBed) (Lead dev AVR)
*   [@Yennefer](https://www.instagram.com/vlegle/) (Lead manager réseaux sociaux)
*   [@Tech1k](https://github.com/Tech1k/) - kristian@beyondcoin.io (Lead Webmaster et DUCO Developpeur)
*   [@ygboucherk](https://github.com/ygboucherk) ([wDUCO](https://github.com/ygboucherk/wrapped-duino-coin-v2) Dev)
*   [@Lulaschkas](https://github.com/Lulaschkas) (Dev)
*   [@joaquinbvw](https://github.com/joaquinbvw) (AVR dev)

Mille merci à tous les contributeurs [contributeurs](https://github.com/revoxhere/duino-coin/graphs/contributors) qui nous aides à développer le projet Duino-Coin.

<hr>

Lien du projet : [https://github.com/revoxhere/duino-coin/](https://github.com/revoxhere/duino-coin/)
<br/>
Lien du site : [https://duinocoin.com/](https://duinocoin.com/)
<br/>
Statut des serveurs : [https://status.duinocoin.com](https://status.duinocoin.com)
